

**Napájecí 1U do 19" racku, 8x230V, 2m kabel, vypínač, přepěťová ochrana**

- přepěťová ochrana integrovaná do napájecího panelu

- horizontální pro montáž do 19" Racku

- výška 1U

- 8x 230V zásuvka

- napětí: 250V 50/60Hz

- maximální proud: 16A

- UTE zásuvky

- 1.5mm2 průřez vodiče kabelu

- délka kabelu 2m

- rozměry : šířka s pevnými úchyty: 485mm, výška: 40mm, hloubka: 44mm

- stříbrné hliníkové provedení

- vypínač přívodu napětí

- pracovní teplota: 0-40°C